
            SYMANTEC의 노턴 유틸리티 한글판 8.0 소개 파일입니다.

Symantec의 노턴 유틸리티 한글판 8.0을 구입해 주신 것에 대해서 감사드립니다.
다음과 같은 정보를 포함하여 중요한 정보들을 이 파일에서 포함하고 있습니다.

    *  여러가지 한글 카드 및 한글/한자 바이오스에 대한 정보.
    *  하드웨어와 소프트웨어 호환성
    *  추가 내용과 팁

이 파일을 출력하려면 \NU 디렉토리로 이동한 후에 다음과 같이 입력합니다.

    LP READ.ME /HEADER0 /L5 <ENTER>

설치 이전에 다음을 읽어 주시기 바랍니다. 그리고, 특정 유틸리티에 관한 정보는
목차를 참고하여 주십시오.


한글/한자 환경과 노턴 유틸리티 한글판 8.0
-----------------------------------------------------

  다음은 노턴 유틸리티 한글판 8.0을 한글 환경에서 정확하게 사용하기 위한
방법과 한글 노턴의 개발 중에 느낀 몇 가지 한글 카드의 문제점에 관하여 정
리한 것입니다. 지금 한글/한자 카드나 혹은 한글 바이오스를 사용하고 있다면
다음의 내용을 꼭 읽어 주십시오.

1. 노턴 유틸리티 한글판 8.0의 화면모드:
  한글 노턴의 화면모드 변경은 2 가지 방법으로 가능합니다. 즉, NORTON.EXE
를 수행해서 변경하는 방법과 NUCONFIG.EXE를 수행해서 변경하는 방법입니다.
이 프로그램들을 수행하기 전에 도스에서 SET<Enter>를 입력하여 화면 상에서
다음과 같은 변수를 검사해 보십시오.

        PATH=....
        NU=....
        SYMANTEC=....

  위 변수들 중에서 PATH로 지정된 디렉토리에 현재 설치된 한글 노턴의 디렉
토리가 들어가 있는가 검사합니다. 그리고 나머지 두 변수가 정확하게 한글 노
턴의 디렉토리를 가리키고 있는가 검사합니다. 다음은 C:\NU에 한글 노턴이 설
치 되어 있다고 가정한 경우의 예입니다.

        PATH=C:\NU;C:\....
        SET NU=C:\NU
        SET SYMANTEC=C:\SYMANTEC

  주의: 만일 SET SYMANTEC=path에서 path가 한글 노턴과 다른 디렉토리를 지정
        하고 있다면 반드시 이 path 속에 한글 노턴의 모든 글꼴 파일(*.FNT)을
        넣어 주어야 합니다. 혹시 한글 노턴의 디렉토리에 글꼴이 있어도 한글
        노턴은 SYMANTEC 디렉토리의 글꼴만을 사용합니다.

1.1 NORTON.EXE를 수행해서 화면모드를 변경하는 방법
        o 도스 명령행에서 NORTON<Enter> 합니다.
        o 노턴 유틸리티 한글판 8.0 주화면에서 "환경설정(C)"를 선택합니다.
          - F10 -> 화살표 키로 이동 -> 환경설정(C) -> <Enter>
          - Alt + C 키를 누르면 직접 선택 됩니다.
        o 풀다운 메뉴에서 "화면/마우스(V)"를 선택합니다.
          - <Enter>를 누릅니다.
          - Alt + V 키를 누르면 직접 선택 됩니다.
        o 화면/마우스 환경 설정에서 "화면 모드[M]"을 선택합니다.
          - Tab 혹은 화살표 키를 2 번 누름
          - Alt + M 키를 누르면 직접 선택 됩니다.
        o 화면 모드[M] 풀다운 메뉴에서 Page Down 키를 누릅니다.
        o 화살표 키로 원하는 화면모드를 선택합니다.
          - 어떤 화면모드를 사용하는 것이 적당한 것인지를 모른다면
            "1.3 화면모드에 관하여"를 읽어 보십시오.

1.2 NUCONFIG.EXE를 수행해서 화면모드를 변경하는 방법
        o 도스 명령행에서 NUCONFIG<Enter> 합니다.
        o 노턴 유틸리티 환경 설정 주화면에서 "화면/마우스(V)"를 선택
          합니다.
          - <Enter>를 누릅니다.
          - Alt + V 키를 누르면 직접 선택 됩니다.
        o 화면/마우스 환경 설정에서 "화면 모드[M]"을 선택합니다.
          - Tab 혹은 화살표 키를 2 번 누름
          - Alt + M 키를 누르면 직접 선택 됩니다.
        o 화면 모드[M] 풀다운 메뉴에서 Page Down 키를 누릅니다.
        o 화살표 키로 원하는 화면모드를 선택합니다.
          - 어떤 화면모드를 사용하는 것이 적당한 것인지를 모른다면
            "1.3 화면모드에 관하여"를 읽어 보십시오.

1.3 화면모드에 관하여
  노턴 유틸리티 한글판 8.0은 다음과 같은 3 가지 화면모드를 가지고 있습
니다. 각 화면모드는 각기 다른 특성을 가지고 있기 때문에 다음의 화면 모
드에 관한 설명을 읽고 적절한 화면모드를 선택하여 사용하시기를 바랍니다.

1.3.1 일반 텍스트 화면모드
  이 모드에서 한글 노턴은 시스템의 한글/한자 바이오스를 사용합니다. 따
라서 시스템은 반드시 한글 상태로 작동하고 있어야 합니다. 이 모드는 한글
도스의 프로그램들 처럼 화면 구성을 위하여 한글 바이오스의 선문자를 사용
하기 때문에 한글 도스의 HBIOS와 같은 한글 바이오스가 반드시 선문자를 지
원하는 상태로 적재되어 있어야 합니다. 만일 이 모드에서 선문지가 나오지
않는 상태로 실행되면 한글 도스의 메뉴얼이나 사용 중인 한글 바이오스의
메뉴얼을 참고하여 선문자를 지원하는 적절한 상태로 한글 바이오스를 설치
하시기 바랍니다.
  이 모드는 한글 노턴이 요구하는 상용 메모리의 양이 가장 작고, 거의 대
부분의 한글 바이오스에서 실행이 가능합니다. 만일 화면의 문자가 깨어지거
나 한글 입력이 이상한 경우라면 한글 바이오스가 KS C 5842(92) 규격을 지
원하고 행정 전산망용 KS 완성형 한글/한자 및 특수 문자를 지원 할 수 있는
것인가 확인 바랍니다.

1.3.2 텍스트 그래픽 화면모드
  이 모드에서 한글 노턴은 시스템의 한글/한자 바이오스 사용하고 또 사용
자 정의 문자를 일부 화면 그래픽을 위하여 사용합니다. 따라서 사용자의 한글
바이오스가 사용자 정의 문자를 지원하지 않으면 일부 그래픽 화면이 나오지
않거나 선문지 등이 보이지 않습니다. 만일 이 모드를 선택 했는데 화면이 정
확하게 나오지 않으면 "일반 텍스트 화면모드"나 "내장 한글 화면모드"를 사
용 하십시오. 가산의 WINX24를 사용하는 경우 24x24 화면을 16x16으로 변경하
여 사용하면 이러한 예를 볼 수 있습니다. 이 카드는 24x24 화면 모드로 사용
해야 텍스트 그래픽 화면모드를 사용 할 수 있습니다.
  삼성전자의 MYHG24와 같이 24x24 화면을 정확하게 지원하는 한글 시스템에서
이 모드를 사용하면 미려한 한글 화면을 사용할 수 있습니다.
  한글 노턴은 사용자 정의 문자를 사용하기 위하여 KS C 5842(92) 규격을 사
용합니다. 따라서 보다 오래된 한글 바이오스를 사용하는 경우 정확하게 작동
하지 않는 경우가 있을 수도 있습니다. 이런 경우라면 "일반 텍스트 화면모드"
혹은 "내장 한글 화면모드"를 사용 바랍니다.
  이 모드에서는 "일반 텍스트 화면모드" 보다 약간 더 많은 상용 메모리를 요
구합니다.

1.3.3 내장 한글 화면모드
  이 모드에서 한글 노턴은 자체적으로 한글 및 한자를 출력합니다. 이 모드는
VGA의 그래픽 모드 12h 상태를 일부 조정하여 80x25 라인(640x400)을 만듭니다.
한글 노턴에서는 기술적인 이유 때문에 이 모드에서만 그래픽 마우스 커서를
지원 합니다. 다른 모드는 마우스 커서가 블럭 형태로만 나타납니다. 이것은
VGA 상에서 구현되는 한글 카드 혹은 한글 바이오스의 기술적인 문제이고 한
글 노턴의 문제는 아닙니다. 특이하게 이 모드를 선택하면 모든 한글 노턴의
프로그램에서 80x30 라인을 쓸 수도 있습니다. 디스크 편집기나 디스크 가속기
등에서, 보다 시원한 화면을 원한다면 이 모드를 사용하십시오.
  이 모드는 가장 많은 상용 메모리를 요구합니다. 따라서 많은 메모리를 요구
하는 일부 프로그램이 메모리 부족으로 작동하지 않을 수도 있습니다. 대표적
인 메모리 부족 증상은 화면에 "메모리가 부족합니다"라고 출력하거나 화면이
전혀 나오지도 못하면서 삑하는 소리가 나는 것입니다. 만일 사용 중에 이런
경우를 만나면 다른 화면 모드를 사용하거나 아니면 TSR 프로그램을 제거하거나
CONFIG.SYS 혹은 AUTOEXEC.BAT에서 꼭 필요한 디바이스 드라이버만 적재하고 다
시 수행하기 바랍니다. SCSI 장치와 LAN 드라이버를 동시에 띄우는 경우와 같이
상용 메모리가 560KB 이하인 경우에는 이런 현상이 발생 할 수도 있습니다.

  이 모드는 시스템이 영문으로 작동하고 있는 경우라도 항상 한글 노턴의 사용
이 가능합니다. 그러나 윈도우즈의 DOS Box와 같이 특수한 경우라면 이 모드의
사용이 윈도우즈와 충돌할 수 있으므로 주의 하시기를 바랍니다.

2. 문제점이 발견된 몇 가지 한글 카드 및 한글 바이오스

━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━
   카드 종류      ┃         16 x 16              ┃          24 x 24
━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━
OMNI VESA ACCEL   ┃폰트크기읽기 : 16 x 16        ┃  폰트롬이 없어서
크기 : 81252      ┃폰트 읽기 : FC00 => C200      ┃  테스트 못함.
날짜 : 94-01-17   ┃폰트등록  : FC02 => FC02      ┃
원래폰트 : 16x16  ┃아무런 동작을 안한다.         ┃
─────────╂───────────────╂─────────────
OMNI VESA 32P     ┃폰트크기읽기 : 16 x 16        ┃  원래 폰트 쓰기 없음
크기 : 65326: 16  ┃                              ┃
       75204: 24  ┃                              ┃
날짜 : 94-05-31   ┃아무런 동작을 안한다.         ┃
─────────┸───────────────┸─────────────
 어떤 경우 키를 두번 눌러야 키가 입력된다. 한글을 띄워 놓고 영문모드에서는
 상관이 없는데 한글 모드에서만 현상이 발생함.
 한글 모드에서 마우스를 움직이면 화면이 조금씩 깨지는 경우가 있다.
 이 카드의 사용자는 내장 한글을 사용하기 바랍니다. 만일 메모리 부족이 나오면
 한글 바이오스를 내리고 사용하십시오.
─────────┰───────────────┰─────────────
 한글바람         ┃폰트크기읽기 : 16 x 16        ┃폰트크기읽기 : 16 x 16
크기 : 57751: 16  ┃폰트읽기 : 안됨               ┃폰트읽기 : ? (안됨)
       75313: 24  ┃폰트등록 : 정상               ┃폰트등록 : 안됨
날짜 : 94-02-20   ┃                              ┃:Buffer 할당이 틀린것 같음
                  ┠───────────────┸─────────────
                  ┃한글 바람 3.0의 사용자는 내장 한글을 사용하시기 바랍니다.
─────────╂───────────────┰─────────────
  한글 울트라 32  ┃폰트크기읽기 : 16 x 16        ┃폰트크기읽기 : 24 x 24
크기 : 63601      ┃폰트읽기 : 안됨               ┃폰트읽기 : 안됨
                  ┃폰트등록 : 정상               ┃폰트등록 : 안됨
날짜 : 93-11-23   ┃                              ┃이 상태에서 16x16폰트를
                  ┃                              ┃등록하면 시스템 다운됨.
                  ┠───────────────┸─────────────
                  ┃한글 울트라 32의 사용자는 내장 한글을 사용하시기 바랍니다.
─────────╂───────────────┰─────────────
    한 맥         ┃폰트크기읽기 : 16 x 16        ┃폰트크기읽기 : 1E18 값이 옴
크기 : 45356      ┃폰트읽기 : 정상               ┃폰트읽기 : 정상
                  ┃폰트등록 : 정상               ┃폰트쓰기 : 정상
날짜 : 94-04-25   ┃이 상태에서 24x24 폰트의 읽기 ┃이 상태에서 16x16 폰트의
                  ┃및 등록이 실행된다.           ┃읽기 및 등록이 실행된다.
─────────┸───────────────┸─────────────
 한맥은 24x24 폰트를 등록하여 사용하면 각 문자의 상하 간격이 자동으로 삽입되
 어 그래픽 화면에서 선문자를 만들어서 사용한 경우 스크롤바 혹은 메뉴 박스 등
 이 벌어져 보인다. 이것은 바이오스가 24x24 글꼴을 정확하게 사용하지 않기 때문
 이고 이러한 증상은 WINX24와 같은 24x24 이상의 문자를 사용하는 바이오스에서
 나타나는 공통적인 증상이다.
─────────┰───────────────┰─────────────
  태백 2.0        ┃폰트크기읽기 : 16 x 16        ┃
크기 : 10993      ┃폰트읽기 : 안됨(?)            ┃   테스트 필요 없음
날짜 : 93-06-08   ┃폰트등록 : 안됨               ┃
─────────╂───────────────╂─────────────
  태백 3.0        ┃폰트크기읽기 : 16 x 16        ┃   실험하지 못함
크기 : 72484      ┃폰트읽기 : 정상               ┃
날짜 : 94-08-14   ┃폰트등록 : 정상               ┃
─────────╂───────────────╂─────────────
  가산 WINX24     ┃폰트크기읽기 : 16 x 16        ┃폰트크기읽기 : 16 x 16
크기 : 74158      ┃폰트읽기 : 정상               ┃폰트읽기 : 정상
날짜 : 93-10-19   ┃폰트등록 : 정상               ┃폰트쓰기 : 정상
                  ┃이 상태에서 24x24 폰트의 읽기 ┃이 상태에서 16x16 폰트의
                  ┃및 등록이 실행된다.           ┃읽기 및 등록이 실행된다.
─────────┸───────────────┸─────────────
 WINX24는 24x24 폰트를 등록하여 사용하면 각 문자의 상하 간격이 자동으로 삽입되
 어 그래픽 화면에서 선문자를 만들어서 사용한 경우 스크롤바 혹은 메뉴 박스 등
 이 벌어져 보인다. 이것은 바이오스가 24x24 글꼴을 정확하게 사용하지 않기 때문
 이고, 이러한 증상은 한맥과 같은 24x24 이상의 문자를 사용하는 바이오스에서 나
 타나는 공통적인 증상이다.
─────────┰───────────────┰─────────────
  WINTECH의       ┃94년 10월 27일 이후의 버전에서┃좌동
  파워한글        ┃사용자 정의 문자가 지원됨.    ┃
─────────╂───────────────╂─────────────
  한글 도스 6.0의 ┃카드에 따라서 사용자 정의 문  ┃지원하지 않음
  HBIOS 1.2       ┃자를 지원한다.                ┃
─────────╂───────────────╂─────────────
  한글 도깨비     ┃KS C 5842(92) 규격에 의한 사  ┃사용자 정의 문자를 정확하
                  ┃용자 정의 문자를 지원 안함.   ┃게 지원하지 못함.
─────────╂───────────────┸─────────────
  CHANCE-A6 W32P  ┃HECON 바이오스를 띄우고 한글 노턴의 내장 한글 모드를 사용
  HECON           ┃하면 커서에 문제가 있습니다. 내장한글을 사용하지 마십시오.
━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3. 한글 NDOS

  한글 NDOS는 완성형 및 조합형 코드를 동시에 지원합니다. 이러한 지원은 도스의
코드 페이지 읽기 기능을 사용하여 구현되며 따라서 한글 도스가 코드 페이지를 정
확하게 지원하도록 설정되어 있거나 한글 바이오스가 코드 페이지를 지원하는 경우
에 정확하게 작동 된다는 것을 의미합니다. 만일 IBM의 한글 PC DOS H6.3에서 한글
출력이 되지 않으면 chev kr<enter>을 하십시오. NDOS는 CHEV [ KR | US ] 옵션을
지원합니다. 한글 도스는 BILING.SYS 및 NLSFUNC.EXE를 정확하게 설치해야 합니다.
이 것이 관한 상세한 안내는 도스 메뉴얼을 참고 바랍니다.


긴급 구동(EMERGENCY STARTUP)
-----------------------------------------------------
만일 시스템이 손상되었고, 여러분이 하드 디스크로 컴퓨터 시스템을 구동할 수
없는 경우에, 응급 디스크(EMERGENCY DISK)를 드라이브 A:에 넣고, 시스템을 재
부팅하십시오.

긴급 삭제 파일 복구(EMERGENCY UNERASE)
-----------------------------------------------------
데이타 복구가 필요한 드라이브에 노턴 유틸리티를 설치하지 마십시오. 잘못하여
삭제한 파일을 복구하려면, 응급 디스크(EMERGENCY DISK)를 넣고, 다음과 같이
입력하십시오:

     UNERASE <ENTER>

긴급 복구(EMERGENCY REPAIR)
-----------------------------------------------------
만일 하드 디스크의 부분을 접근할 수 없거나 손상이 의심된다면, 응급 디스크
(EMERGENCY DISK)를 넣고, 플로피 드라이브로 변경한 후에 다음과 같이 입력
하십시오.

     NDD <ENTER>

설치 요구사항
-----------------------------------------------------
설치는 최소한 520K의 상용 메모리를 요구합니다. 만약 여러분의 환경에서 이
정도의 양이 없다면, 반드시 필요한 TSR이나 디바이스 드라이버만을 적재하고,
컴퓨터를 다시 재부팅하십시오.

압축 드라이브에서의 설치
-----------------------------------------------------
압축 드라이브에 노턴 유틸리티를 설치하기 전에, 호스트나 압축된 드라이브에서
노턴 디스크 진단기(노턴 디스크 진단기(NDD))를 /COMPLETE 옵션으로 실행시키십
시오. 만일 C: 드라이브가 압축 볼륨인 경우는 응급 디스크(EMERGENCY DISK)를
넣고, 플로피 드라이브로 변경한 후에 다음과 같이 입력하십시오:

     NDD C: /C <ENTER>

구동 프로그램 옵션
-----------------------------------------------------
설치 동안에, 노턴 유틸리티는 여러분이 시스템을 구동시킬 때마다 프로그램을
자동적으로 실행할 것인지를 결정할 수 있게 합니다.

설치 상의 문제 발생
-----------------------------------------------------
만일 노턴 유틸리티를 설치하는데 있어서 문제가 발생한다면, 여러분의
AUTOEXEC.BAT와 CONFIG.SYS 파일을 편집하여, 반드시 필요한 TSR과 디바이스
드라이버 외의 것을 임시로 제거합니다. 만일 MS-DOS 6.0을 사용한다면, 시스템을
재부팅한 후에 F5를 눌러서 시작 파일의 설치를 생략할 수 있습니다.

수동 설치
-----------------------------------------------------
수동 설치시에는 PKUNZIP.EXE 버전 2.00 이나 상위 버전을 요구합니다. 이하에서는
A: 드라이브로부터 수동 설치하는 것을 하나 하나의 과정으로 나열한 것입니다.
(만일 필요하다면, A:를 적절한 드라이브로 변경합니다)

     1.   드라이브의 오류를 검사합니다.  디스크 #2(응급 디스크)를
          넣고 다음과 같이 입력합니다:
               A:NDD C: /C <ENTER>

     2.   노턴 유틸리티를 위한 디렉토리를 생성합니다:
               MD C:\NU <ENTER>

     3.   디렉토리를 변경합니다:
               CD C:\NU <ENTER>

     4.   4개의 디스켓에 있는 파일을 모두 복사합니다:
               COPY A:*.* <ENTER>

     5.   드라이브 A:에 PKUNZIP.EXE를 갖는 디스켓을 꼽고
          다음과 같이 모든 ZIP 파일을 풉니다:
               A:PKUNZIP *.??! <ENTER>

     6.   다음과 같이 입력하여 자동적으로 모든 노턴 유틸리티의
          프로그램을 설치합니다:
               NUCONFIG /$PR <ENTER>
               NUCONFIG /$WI <ENTER>
               NUCONFIG /$WD <ENTER>
               NUCONFIG /$INSTALL <ENTER>

     7.   시스템 상의 노턴 유틸리티를 조율합니다.
          노턴 환경 설정기(NUCONFIG)를 실행시키고, 도스로 빠져나옵니다.
               NUCONFIG <ENTER>
               <PRESS> X

     8.   다음과 같이 입력하여 복구 디스켓(rescue diskette)을 생성합니다.
               RESCUE <ENTER>

     9.   드라이브 A: 에서 복구 디스켓을 제거합니다.

     10.  C:\NU 디렉토리에서 설치 파일들을 제거합니다.
               DEL *.??! <ENTER>
               DEL INSTALL*.* <ENTER>

    11.   응급 디스크 부팅을 돕기 위한 파일을 제거합니다.
               DEL CONFIG.SYS <ENTER>
               DEL STARTUP.EXE <ENTER>
               DEL EMERGNCY.CMD <ENTER>

일반적인 충고
-----------------------------------------------------
노턴 유틸리티 실행 후에는 컴퓨터를 재부팅하십시오. 이렇게 함으로써, 필요한
환경 변수를 올바르게 지정합니다.

여기서는 사용자 안내서에서 다루지 않은 자세한 정보들을 가지고 있습니다.

                            목차

호환성
지원되는 압축 유틸리티
웍그룹 윈도우즈의 32 비트 파일 접근
Novell 도스 계층간 통신
윈도우즈 3.1
OS/2.x

프로그램
칼리브레이트(CALIBRAT)
수 분 초과되는 칼리브레이트(CALIBRAT) 작업 취소

디스크 암호화기(DISKREET)
압축 디스크에서의 디스크 암호화기 사용
압축 볼륨에서의 NDISK 생성
디스크 암호화기의 드라이브 문자 재지정
EMM386.EXE와의 적재
SmartDrive 4.x와 상위 버전
Zenith 도스 3.3 과 Wyse 도스 3.21
디스크 관리자와 SuperStor
키보드 드라이버 교체
"드라이브가 준비되지 않았습니다(Drive not Ready)" 오류

디스크 편집기(DISKEDIT)
디렉토리 스캔 취소
계산기 배정도
진보된 복구 모드

디스크 툴(DISKTOOL)
압축된 드라이브에서 표시하기
디바이스 구동 프로피 드라이브 접근

디스크 이중화기(DUPDISK)
목적 디스크 매체 유효화

파일 비교기(FCOMPARE)
사용 가능한 DDE 명령

파일 검색기(FILEFIND)
찾고 교체시 주의 사항
/BATCH 선택자 제한 사항

파일 복구기(FILEFIX)
악성으로 손상된 Excel 스프레드쉬트
GPF를 일으키는 복구된 WordPerfect 파일 6.0
WordPerfect 6.0의 Viewer에서의 텍스트 복구

INI 편집기(INIEDITR)
사용자의 INI 파일을 위한 연결 생성

INI 추적기(INITRAKD)
정의된 수치 오류 코드

INI 튜너(INITUNER)
3차 부속 관현 아이콘의 오류 발생에 관한 도움말

노턴 디렉토리 변환기(NCD)
디렉토리 훑어보기 취소

노턴 캐쉬(NCACHE2)
NCACHE.DOC을 인쇄하는 방법
DR-DOS 6

노턴 디스크 진단기(NDD)
압축된 드라이브
OEM 유틸리티와 다른 오류 보고
어떤 압축된 드라이브에서의 크기 측정
디스크 관리자나 대형 압축 드라이브를 갖는 도스 3.3
LANtastic 드라이버
암호 보호된 SuperStor 볼륨
NDD.MSG 파일

윈도우즈용 노턴 디스크 진단기(NDDW)
메모리 부족 상태
Stacker 3.1 CVF가 심하게 손상된 보고

노턴 진단기(NDIAGS)
손상된 기능적인 요소
IRQ 상태 검사 동안 이나 시작시 정지
IRQ 상태 검사와 387 수치 보조 프로세서
문제 해결
문제를 빠져나가기
스피커 검사는 고정적이다.
스피커 검사 동안 중지
외부 스피커에 부착된 사운드 카드
직렬 그리고 병렬 포트 성능
키보드 누르기 검사에서의 화면 출력 키
TURBO 모드 지시자는 상태를 변경한다
Cyrix 486 SLC/DLC 프로세서
병렬 포트에 연결된 네트워크 어댑터
PS/2 모델 50Z에서의 메모리 검사
존재하지 않는(Phantom) 조이스틱
PS/2 화면 번쩍거림
ProAudio 스펙트럼 카드
IRQ 상태 검사가 "알수 없는 장치"로 드라이브를 인식한다
직렬과 병렬 루프백 연결 로직
문서화되지 않은 선택자

NDOS
네트워크 연결 과정시 중지
메모리 관리자 오류 메시지
밝은 배경 색
애플리케이션에서 밝은 문자를 재저장하는 법
NDOS.DOC과 APPNOTES.DOC 파일 인쇄하는 법
인쇄된 NDOS 매뉴얼의 순서매기기
날짜 프롬프트 화면 포맷
NDOS 와  NetWare

노턴 유틸리티 환경 설정기(NUCONFIG)
지정이 효과가 없다
MS-DOS 6.x 다중 환경 설정 파일
윈도우즈 그룹에서의 짧은 이름
REM으로 지정되지 않은 지난 SHELL= 문장

디스크 복구기(RESCUE)
최대 용량의 디스크 사용
360K 디스켓
인식되지 않는 드라이버 추가
짧은 이름 추가
모든 드라이버에 대해서 불충분한 디스크 공간
NDD와 NDD 메시지 파일 선택
복구 디스켓(RESCUE diskette) 검사

안전 포맷기(SFORMAT)
부팅 가능한 플로피 디스크에서 DBLSPACE.BIN 건너뛰기
대체 명령어 해석기를 이용
SuperStor 스웹된 부트 드라이브

삭제 파일 관리기(SMARTCAN)
노턴 유틸리티 5.0에서 어떻게 업그레이드 됐나
우연히 ZAP된 dBASE 파일 복구
AUTOCAD 릴리이즈 12
공유 위반(Sharing Violation)

디스크 가속기(SPEEDISK)
최적화하기 전에
디스크 가속기의 최적화 방법
메모리가 부족합니다
압축된 드라이브의 두가지 절차
OEM 유틸리티와 다른 단편화 보고

윈도유즈용 디스크 가속기(SDW)
클러스터 쓰기 오류

시스템 정보 출력기(SYSINFO)
윈도우즈의 도스 상자 내
포트를 너무 많이 찾는 경우
/SPEC 보고서 전달인자

시스템 감시기(SYSWATCH)
다른 유틸리와 다른 메모리 보고
메모리 감시기가 부정확하게 보인다
캐쉬 감시기가 고정되었거나 동작하지 않는다
새로운 리셋(Reset) 버튼

포맷 디스크 복구기(UNFORMAT)
호스트 드라이브에서

정보 삭제기(WIPEINFO)
새로운 부 디렉토리 관리



일반적인 정보
구동 프로그램을 적재할 수 없습니다
스웹된 Stacker 볼륨
드라이브 chatter
자동 구동기(Automounting)
PCANYWHERE
윈도우즈용 노턴 데스크탑 3.0
노턴 안티 바이러스 3.0
배경 모드 실행
다중 작업 환경
QEMM 과 stealth 모드
Fastopen              . 21
비디오 화면과 마우스 문제
랩탑 컴퓨터
1024개 이상의 실린더를 갖는 하드 디스크
드라이브가 준비되지 않았습니다(Drive not ready)
드라이브나 디바이스가 준비되지 않았습니다(Drive or device not ready)
특별한 네트워크 지시사항
성능 최적화
메모리 최적화
디스켓에서 유틸리티 실행


호환성

지원되는 압축 유틸리티
-----------------------------------------------------
노턴 유틸리티 8.0은 Stacker 2.0, 3.0, 3.1 그리고 SuperStor 2.0x,
SuperStor Pro 1.0x, DR-DOS 6 SuperStor, Novell DOS 7 Stacker,
IBM DOS 6.1 SuperStor/DS, 그리고 MS-DOS 6.x DouleSpace로 생성된
압축 디스크를 지원합니다. 다른 디스크 압축 유틸리티로 압축된 하드
디스크에서는 디스크 가속기(SPEEDISK)나 노턴 디스크 진단기(NDD)를
실행시키지 마십시오.

노턴 유틸리티 8.0에서는 Stacker 4.0을 지원하지 못합니다.

노턴 디스크 진단기(NDD) 와 디스크 가속기는 드라이브 선택 상자에서
지정된 압축된 드라이브를 인식합니다. 그리고, 다른 프로그램들은
이러한 볼륨을 디바이스 의존적으로 인식합니다.

웍그룹 윈도우즈의 32 비트 파일 접근
-----------------------------------------------------
웍그룹 윈도우즈 3.11은 어떤 시스템에서 성능을 향상시키기 위해서
32- 비트 파일 접근을 제공합니다. 이러한 특징은 도스를 거치지 않고
디스크를 직접 읽는 것입니다. 윈도우즈용 노턴 디스크 진단기와
윈도우즈용 노턴 디스크 가속기는 도스 구조를 조작하기 때문에,
이것을 사용하는 경우는 32 비트 파일 접근을 켜서는 안됩니다.

32 비트 파일 접근은 일반적으로 비활성되어 있습니다. 만일
이 기능을 사용하고, NDDW아 SDW를 사용한다면, 다음과 같이
윈도우즈를 실행하면 됩니다:

     WIN /D:C <ENTER>

이 선택자는 잠시 32 비트 파일 접근을 비활성시킵니다. 만일
노턴 유틸리티와 호환성을 갖는 프로그램을 선호한다면, INI 튜너의
386 확장 CPL을 사용하여 16 비트 파일 접근으로 시스템의 상태를
돌려놓을 수 있습니다.

32 비트 디스크 접근은 SDW와 NDDW에서 완전하게 지원하는 개별적인
기능입니다.

NOVELL DOS 7
-----------------------------------------------------
노턴 유틸리티 8.0은 완전하게 Novell DOS 7을 지원합니다. 만일
계층간(peer-to-peer) 네트워크 기능이 사용중이라면, 서버의
드라이브 문자는 SDW, SD, NDD 그리고 NDDW에서는 사용할 수 없습니다.
Novell DOS 7 서버에서 하위-수준을 조작하는 노턴 유틸리티를
실행시키는 것은 현명한 방법이 아닙니다.

Novell DOS 7 (NWDOS 7) 은 설치시에 명령어 처리기를 삭제합니다.
그러나 CONFIG.SYS의 SHELL= 라인은 변경하지 않습니다. 만일
NDOS를 사용한다면, NDOS.COM의 백업을 받아놓은 후에, NWDOS 7을
설치하기 전에 복구 디스크(RESCUE disk)를 생성하십시오.

시스템 정보 출력기(SYSINFO)와 NDOS는 NWDOS 7을 버전 6으로
보고합니다. Novell DOS 7 은 DOS 6과의 호환을 위해서 버전
6으로 내부 표시를 가지고 있습니다.

윈도우즈 3.1
-----------------------------------------------------
노턴 유틸리티 8.0 TSR과 디바이스 드라이버는 표준 모드와 확장 모드에서
윈도우즈 3.1과 호환됩니다. 윈도우즈 3.1 설치 프로그램은 윈도우즈 3.1과
호환되지 않는 이전 버전의 노턴 유틸리티 TSR과 디바이스 드라이버에 대해서
경고 메시지를 출력합니다.

OS/2 2.x
-----------------------------------------------------
OS/2 2.x는 도스와는 차이가 있습니다. 그리고, 다른 파일
시스템을 다룹니다. 어떤 노턴 프로그램 기능은 이러한 운영 환경에서
정상적으로 동작합니다; 그러나, 직접적으로 디스크 접근을 수행하는
유틸리티는 호환되지 않습니다. 이러한 프로그램에는 노턴 디스크 진단기
(NDD), 칼리브레이트(CALIBRAT), 삭제 파일 복구기(UNERASE), 디스크 가속기
(SPEEDISK), 노턴 캐쉬(NCACHE2), 디렉토리 정렬기(DS), 정보 삭제기
(WIPEINFO)등이 있다, 그리고, 노턴 디렉토리 변환기(NCD)의 트리 이동
기능을 정상적으로 사용할 수 없습니다.

OS/2 FAT(HPFS가 아닌) 파티션에서 삭제된 파일들을 복구할 수 있습니다.
시스템을 종료하고, 이것을 DOS로 부팅하십시오.

OS/2 도스 상자애세ㅓ SYSINFO를 수행시킬때 네트워크 드라이브를
검사하려면, 선호하는 서버로 지정하는 것을 확실히해야 합니다. SYSINFO는
매핑된 드라이브에서 실행시킬 때만 자세한 네트워크 정보를 보고합니다.

윈도우즈용 노턴 디스크 진단기(NDDW), 윈도우즈용 디스크 가속기(SDW),
시스템 감시기(SYSWATCH), 그리고 INI 유틸리티는 OS/2에서는 실행되지
않습니다.

프로그램

칼리브레이트(CALIBRAT)
-----------------------------------------------------
어떤 경우에 칼리브레이트를 실행시키면, 불량 블럭을 만났을 때에
많은 시간의 지연이 있습니다. 어떤 컨트롤러 BIOS들은 불량 블럭을
읽을 때에 오랫동안 재시도하는 경우가 있습니다. 이러한 지연은
트랙당 섹터수가 많은 대용량 드라이브인 경우에 좀더 심화됩니다.
이것은 칼리브레이트가 매체들을 복구하기 전에 각 트랙당 섹터를 읽고
이를 저장하기 때문입니다. 칼리브레이트가 불량 블럭을 복구할 때에는
BIOS는 다시 이것을 읽어 들이는 과정을 시작하게 됩니다. 칼리브레이트는
BIOS가 재시도를 끝내기를 기다리고, 종료하기 전에 데이타를 디스크에
복구하기 때문에, 이러한 시점에서는 칼리브레이트가 많은 시간을 지연하게
됩니다.


디스크 암호화기(DISKREET)
-----------------------------------------------------
압축된 드라이브상에서 디스크 암호화기(DISKREET)를 사용할 때는
다음의 사항들을 알고 있어야 합니다:

Dblspace 와 SuperStor/DS 사용자:

     1.   NDISK는 압축되지 않은 호스트 드라이브에 위치해야 합니다.
          만일 필요하다면, 압축 볼륨의 크기를 줄이고, 호스트에
          NDISK를 위한 공간을 좀더 많이 생성합니다.

     2.   DBLSPACE.SYS은 다음과 같이 CONFIG.SYS 파일에
          디스크 암호화기가 적재되기 전에 지정되어 있어야 합니다:
               DEVICE=C:\DOS\DBLSPACE.SYS /MOVE
               DEVICE=C:\NU\DISKREET.SYS

Stacker 3.1 사용자:

    다음과 같이 디스크 암호화기를 실행하기 이전에 CONFIG.SYS에서
    STACKIGH.SYS를 실행해야 합니다:
               DEVICE=C:\STACKER\STACHIGH.SYS
               DEVICE=C:\NU\DISKREET.SYS

Stacker나 SuperStor 압축 볼륨에서 NDISK를 생성할 때, 디스크 암호화기는
전체 NDISK를 삭제하기 위해서 추가적인 시간을 요구합니다. NDISK는 압축하지
않습니다. 그리고, 이러한 과정은 사용자의 압축된 볼륨이 NDISK에 해당되는
크기만큼의 충분한 공간을 가지고 있다는 것을 의미합니다.

디스크 암호화기 볼륨으로 할당된 드라이브를 네트워크 드라이브로 사용할
경우는 주의하십시오. 이것은 디스크 암호화기 볼륨을 접근 불가능하게 하는
경우도 있습니다.

만일 EMM386.EXE를 실행시켰고, 상위 메모리 블럭을 접근하기 위해서 DOS=UMB를
사용했다면, DISKREET.SYS는 자동적으로 자신을 UMB 영역에 적재하지 않습니다.
이러한 경우에 디스크 암호화기를 상위 메모리로 적재하기 위해서는 LOADHIGH
문장을 사용해야 합니다. 만일 DEVICEHIGH를 사용한다면, /SKIPHIGH를 지정하는
것을 잊지 않기 바랍니다. /SKIPHIGH는 디스크 암호화기가 자신을 상위로 적재하고,
상위 메모리 블럭의 모든 제어를 EMM386.EXE로 넘기는 것을 방지합니다. 예를 들면,
다음과 같이 CONFIG.SYS 파일이 지정되어야 합니다:

          DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
          DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM
          DOS=HIGH,UMB
          DEVICEHIGH=C:\NU\DISKREET.SYS /SKIPHIGH


디스크 암호화기는 자동적으로 SmartDrive 4.x와 상위 버전을 인식합니다.
여기서는 NDISK 드라이브를 캐쉬하지 못하도록 합니다. 이러한 두개의
유틸리티가 동시에 잊지 않도록 하십시오. 이런 경우는 데이타를 손실할
수도 있습니다.

디스크 암호화기는 어떤 디스크 파티션 프로그램과는 호환되지 않습니다.
그리고, 어떤 도스의 OEM 버전, 예를 들면, Zenith DOS 3.3과 Wyse 도스 3.21
과도 호환되지 않습니다.

만일 디스크 관리자나 SpeedStor와 같은 대체 파티션 소프트웨어를 사용한다면,
디스크 암호화기는 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다. NDISK에 중요한
데이타를 저장하기 전에 이러한 파티션을 검사하십시오.

만일 디스크 암호화기와 대체 키보드 드라이버를 같이 사용한다면, 자동 NDISK
사용자 선택을 갖는 "Prompt at First Access"를 지정하십시오. 이렇게 함으로써
암호를 입력하기 전에 키보드 드라이버를 적재할 수 있게 합니다.

DISKREET.SYS에 의해서 예약된 드라이브 문자는 Central Point의 안티 바이러스와
같은 현재 할당된 모든 드라이브를 살피다가 "드라이브가 준비되지 않았습니다
(Drive not Ready)"라는 오류를 발생하는 경우가 있습니다. 이러한 문제를 해결하기
위해서, 부팅시에 자동으로 NDISK를 설치하도록 해야 합니다.

디스크 편집기(DISKEDIT)
-----------------------------------------------------
디스크 편집기를 시작한 후에, 마우스를 클릭하거나 아무키를 누름으로써,
디렉토리 스캔을 중단할 수 있습니다. 이렇게 하는 것은 디스크 편집기의
작업이 현재 디렉토리나 시스템 영역등으로 제한 되어 있는 경우에는
시간을 절약할 수 있습니다. 그러나. 만일 디렉토리와 FAT를 통한 링크를
검사하는 등의 경우에는 이러한 디렉토리 스캔이 끝이날 때까지 기다려야
합니다.

디스크 편집기의 계산기는 32 비트 배정도(precision)를 가지고 있으며,
약 4 억자리 까지 계산할 다룰 수 있습니다. 그리고, 오버 플로우가 발생해도,
오류 메시지를 출력하지 않습니다. 이 계산기는 숫자의 10진수를 16진수나
2진수등으로 변환하는데 사용하십시오.

디스크 편집기의 진보된 복구 모드(ARM)는 손상된 불량 디스크의 접근을
제공하기 위해서 설정을 권고하고, 가상화하고, 검사합니다. ARM의
유연성(flexibility)은 사용자로 하여금 디스크의 무리리 설정 상태를
제지정할 수 있게 합니다. 그리고, 적절하지 않은 정보의 저장을 방지합니다.
무효한 설정은 디스크를 접근 불가능으로 만들 수도 있으므로, 디스크에 설정을
기록하기 전에, 주의하시기 바랍니다.

디스크 툴(DISKTOOL)
-----------------------------------------------------
압축된 드라이브의 클러스터를 표시하기 위해서 디스크 툴을
사용하는 것은 적당치 않습니다. Stacker, SuperStor 또는 DoubleSpace
압축 볼륨 파일(CVF) 내에는 물리적인 불량 클러스터가 있어서는
안ㄷ힙니다. 호스트 드라이브의 불량 클러스터는 노턴 디스크 진단기
(NDD)룰 사용하여 복구하십시오.

디스크 툴은 /DEVICEDRIVEN 이라는 플로피 디스크로 구동되는 디바이스를
접근하기 위한 "손상된 디스켓 복구"를 지원하는 선택자를 제공합니다.
만일 외부 플로피 드라이브가 손상된 디스켓 드라이브 목록에 나타나지
않는 경우에만, /DEVICEDRIVEN을 사용하십시오.


디스크 이중화기(DUPDISK)
-----------------------------------------------------
디스크 이중화기는 대상 플로피 드라이브 매체를 유효화시키지 않습니다.
만일 대상 매체가 불량 섹터를 갖지 않는다고 확신한다면, DOS VERIFY를
ON우로 지정하십시오. VERIFY는 많은 처리 과정의 속도를 늦추기 때문에,
여러분은 VERIFY의 상태를 ON에서 다시 OFF로 처리하기 위한 다음과
같은 배치 파일을 필요로 할 것입니다:

     DUP.BAT:
     --------
     VERIFY ON
     DUPDISK
     VERIFY OFF

파일 비교기(FCOMPARE)
-----------------------------------------------------
파일 비교기(FCOMPARE)는 다음과 같은 DDE 실행 명령을
인식합니다:

대괄호안에 있는 것들은 실제 텍스트를 나타내는 항목들입니다.
예를 들어, [compare(c:\windows\win.ini,c:\save\win.ini)]라고
하면, 파일 비교기에게 win.ini의 두가지 버전을 적재하게 합니다.

[compare(<left file name>,<right file name>)]

[captions(<left-panel-caption>,<right-panel-caption>,
          <main-caption-file-name>]

[current(0|1|2)]    // "선택된 변경 사항 취소" 메뉴 항목을 할성화합니다.
                       그리고 "새로운" 비트맵을 지향합니다.

0 -- 어떤 창도 현재 버전의 파일을 갖지 않습니다.
1 -- 왼쪽 창이 현재 버전의 파일을 갖습니다.
2 -- 오른쪽 창이 현재 버전의 파일을 갖습니다.

[window(<ascii-decimal-window-handle)]  //파일 비교기에게
                                        RETURN을 누를시에
                                        어느 창을 활성시킬 것인지를
                                        지시합니다.

[top()]   //파일 비교기는 항상 위에 나타난다는 것을 지시합니다.

파일 검색기(FILEFIND)
-----------------------------------------------------
윈도우즈용 워드나 스프레드쉬트 소프트웨어와 같이 특정한 포맷을
갖는 소프트웨어의 문서에서 파일 검색기를 이용하여 텍스트를 찾고
발견된 텍스트를 다른 텍스트로 변경할 시에는 주의를 해야 합니다.
이러한 애플리케이션들은 위치에 의존적인 코드를 가지고 있습니다.
만일 원래의 텍스트가 변경된 텍스트에 비해서 길 경우에는 이러한
애플리케이션들이 문서를 아예 접근하지 못하게 되는 경우가 발생할
수 있습니다.

/BATCH 명령으 파일 검색기의 찾기그리고 대체 기능을 적용시키지 않습니다.

파일 복구기(FILEFIX)
-----------------------------------------------------
종종, 악성으로 손상된 Excel 스프레드시트의 복구가 불가능할 수
있습니다. 만일 파일 복구기가 Excel의 스프레드쉬트를 복구하지
못하는 경우에는, 다음과 같은 과정을 따라 보십시오:

1.   액셀을 실행시키고, EMPTY.XLS 라는 이름의 빈 스프레드쉬트
     파일을 생성합니다.

2.   Excel을 종료하고, 파일 복구기를 실행시킵니다.

3.   "셀 데이타만 복구" 기능을 사용하여 손상된 Excel 스프레드쉬트
     를 복구합니다. 이러한 파일을 DATAONLY.XLS 라는 파일로 저장하고
     파일 복구기를 종료합니다.

4.   도스 프롬프트에서 다음과 같이 입력합니다:

          COPY /B EMPTY.XLS + DATAONLY.XLS NEWFIX.XLS <ENTER>

5.   파일 복구기를 실행시키고, "모든 데이타의 복구 시도"를 이용하여
     NEWFIX.XLS를 복구합니다.(파일 복구기는 파일의 절을 버립니다.)

6.   파일 복구기를 종료하고, Excel을 실행시킵니다.

7.   FIXED.XLS를 엽니다. 이때 약간의 시간이 걸립니다.

8.   스프레드쉬트가 파일에 나타날때, 즉시 이것을 다른 이름으로
     저장합니다. 그리고, 작업을 계속 진행하기 위해서 파일을
     다시 적재합니다.

악성으로 손상된 WordPerfect 6.0 파일은 스크롤시에 나타나는 GPF
로 인해서, 이러한 방법으로는 복구할 수 없습니다. 만일 GPF를
일으킨다면, 컴퓨터를 재부팅하고, 다시 WordPerfect를 실행한 후에,
파일을 적재하고, 즉시 이것은 WordPerfect 5.1 버전의 파일 포맷으로
저장하십시오. 그리고나서, WordPerfect 5.1 파일을 다시 열고, 이것을
WordPerfect 6 포맷으로 다시 저장하십시오.

WP 6.0은 File/Open 메뉴 상에서 파일을 미리 볼 수 있는 기능을
갖습니다. 만일 편집 창외에 보기 창에서 성공적으로 복구된 텍스트를
볼 수 있다면, 보기 창에서 모든 텍스트를 선택하고, CTRL-C를 누르십시오.
새로운 문서를 연 후에 이전에 보기 창에서 저장했던 텍스트를
가져오기 위해서 CTRL-V를 누르십시오.

INI 편집기(INIEDITR)
-----------------------------------------------------
본사에선는 파일의 종류에 따라서 파일을 다룰 수 있는 편리한
방법을 제공합니다. INI 편집기는 INI 파일의 환경 설정을 할 수
있는 한가지 방법입니다:



     노턴 데스크 탑 3.0 사용자
     ------------------------
     1. 드라이브 창을 연다
     2. 파일을 선택하고, 연결(Association)합니다.
     3. 확장자 상자의 종류는 INI 입니다.
     4. 애플리케이션 상자의 종류: C:\NU\INIEDITR.EXE

     프로그램 관리자 사용자
     ---------------------
     1. 파일 관리자(winfile)를 실행시킵니다.
     2. 파일을 선택합니다.
     3. 확장자 상자에서는 INI를 선택합니다.
     4. 애플리케이션 상자의 종류: C:\NU\INIEDITR.EXE

INI 추적기(INITRAKD)
-----------------------------------------------------
INI 추적기의 도스 버전은 종종 수치 오류 코드를 생성합니다.
다음은 그러한 오류의 목록입니다:

1000 "FILE COMPARE: insufficient memory"
1001 "FILE COMPARE: could not open file 1"
1002 "FILE COMPARE: could not open file 2"
1003 "FILE COMPARE: error reading a file"
1004 "FILE COMPARE: file has no data"
1006 "FILE COMPARE: processing canceled by callback"
1007 "FILE COMPARE: line too long, maybe binary file"
1008 "FILE COMPARE: file too big to process"
2001 "Sysmon: insufficient memory"
2002 "Sysmon: memory lock failed"
2003 "Sysmon: database create failed"
2004 "Sysmon: database find failed"
2005 "Sysmon: database update failed"
2006 "Sysmon: database add failed"
2007 "Sysmon: database read failed"
2008 "Sysmon: file open failed"
2009 "Sysmon: file read failed"
2010 "Sysmon: file write failed (out of space?)"
2011 "Sysmon: database delete failed"
2012 "Sysmon: file is binary (not an error)"
2013 "Sysmon: directory is tracked but cannot be restored"
2014 "Sysmon: file delete failed (read only?)"
2015 "Sysmon: file rename failed"
2016 "Insufficient disk space to take snapshot."
2017 "File is too big, snapshot not taken."
2018 "Cannot track INI Tracker's data files, snapshot not taken."

INI 튜너(INITUNER)
-----------------------------------------------------
"도움말 파일이 발견되지 않습니다(Help file does not exist)"라는
오류를 F1 키를 눌렀을 때 종종 받는 경우가 있습니다. 이런 때에는
오류 메시지의 확인 버튼을 클릭하고, 도움말 파일에 대한 적절한
처리를 해야 합니다.


노턴 디렉토리 변환기(NCD)
-----------------------------------------------------
디렉토리 스캔을 취소하려면, ESC를 누릅니다.

노턴 캐쉬(NCACHE2)
-----------------------------------------------------
노턴 캐쉬에 대한 좀더 자세한 도움말은, NCACHE.DOC 파일을
참조하시기 바랍니다. 이 파일은 노턴 유틸리티가 설치된 디렉토리로
변경한 후에 다음과 같이 함으로서 인쇄할 수 있습니다:

     COPY NCACHE.DOC PRN <ENTER>

만일 NCACHE를 DR-DOS 6에서 사용하고, 현재의 노턴 캐쉬 환경 설정을
저장하기 원한다면, NCACHE.INI 파일의 파일의 경로를 지정하고, /INI
선택자를 사용해야 합니다. 예를 들어, 만일 C:\NU가 노턴 유틸리티
부 디렉토리라면, 다음과 같이 입력합니다:

     NCACHE2 /SAVE /INI=C:\NU\NCACHE.INI <ENTER>


노턴 디스크 진단기(NDD)
-----------------------------------------------------
NDD가 압축된 볼륨을 복구할 때마다, 아무런 문제점이 발생하지
않을 때까지 재부팅하고, NDD를 실행시키십시오. 항상 압축된
드라이브에서 비압축 검사(디스크 안전성 검사)를 수행합니다.
압축된 드라이브의 많은 오류가 비압축된 검사중에 나타납니다.

NDD와 압축 드라이브와 같이 배포되는 OEM 유틸리티는 다른 방법으로
문제를 복구하고 보고합니다. NDD는 모든 오류를 보고하고, 이것을
복구합니다. OEM 유틸리티는 어떤 문제점들을 보고하지 않고 복구하는
경우도 있습니다.

NDD의 드라이브 선택 목록 상자는 어떤 압축된 드라이브의 크기를
간과하고 지나칠 수 있습니다. 드라이브를 진단하기 전에, NDD는
압축 비율을 기반으로, 볼륨 크기를 계산합니다. 만일 기본 2:1 비율을
지나치고, 또는 압축할 수 없는 대형 데이타(예를 들어, *.ZIP 파일)를
저장하였다면, 완전한 압축율을 얻지 못할 수도 있습니다. 이러한 경우는
좀더 낮은 압축이 일어나고, NDD의 목록 상자는 CHKDSK나 DIR이 보여주는
것보다도, 더큰 숫자를 보여줍니다. NDD의 최종 보고는 볼륨의 논리적인
크기를 보여줍니다.

만일 디스크 관리자를 갖는 도스 3.3을 가지고 있거나, 32MB보다 큰
압축 볼륨을 가지고 있으면, 섹터당 표준 512 바이트가 아닌 1024 바이트를
갖을 수도 있습니다. 이러한 볼륨들은 NDD에 의해서 완전하게 진단될
수 없습니다.

NDD는 메모리에 LANtastic 드라이버가 있는 경우는 진단과 복구를
취소합니다. 만일 LANtastic 네트워크를 가지고 있고, 하드 드라이브를
복구할 필요가 있는 경우에는 RESCUE 디스켓으로 다시 부팅하고, NDD를
실행하기 전에 이러한 드라이버들을 적재하지 마십시오.

SuperStor는 암호화된 볼륨의 시스템 영역의 어떤 바이트를 변경하기 때문에
NDD는 암호 보호된 SuperStor 볼륨을 지원하지 않습니다. NDD는 결과로서
"불량 손상된 CVF(badly damaged CVF)"라고 보고합니다.

노턴 디스크 진단기(NDD)는 사용자 드라이브의 상태를 보여주기 위해서
NDD.MSG 파일을 요구하는 것을 알아두시기 바랍니다.


윈도우즈용 노턴 디스크 진단기(NDDW)
-----------------------------------------------------
만일 NDDW를 이용하여 "Out of Memory" 오류 메시지를 받았다면, 애니메이션을
OFF시키십시오. 그리고, 몇개의 TSR을 적재하지 말고, 실행중이던
애플리케이션을 종료하십시오. NDDW는 진단을 시작하기 위해서
적어도, 8K의 비사용 도스 메모리를 요구합니다. 윈도우즈 도움말
요약 상자는 비사용 메모리가 얼마나 있는지를 보여줄 것입니다.
그러나, 이것은 윈도우즈에 유용한, 최대 메모리 용량만을 보여줍니다.
도스 메모리의 양을 알려면 시스템 감시기(SYSWATCH)를 실행하십시오.
만일 메모리가 8K이하라면, 애플리케이션을 종료하거나 또는
NDDW를 다시 실행시키기전에 TSR을 종료하십시오.

만일 NDDW가 Stacker 볼륨이 "심하게 손상되었다"라고 보고한다면,
윈도우즈를 종료하고, 도스 버전의 NDD를 실행시키십시오. 만일
볼륨에 이상이 없다면, 윈도우즈를 재시동하고, 도스 자유 공간을
결정하기 위해서 SYSWATCH를 사용하십시오. NDDW가 단지 8K의 도스
메모리를 사용하는데 반해서, Stacker는 좀더 많은 공간을 요구합니다.
만일 이러한 오류 메시지를 받고, NDD DOS가 아무런 문제를 발견하지
못하면, NDDW를 다시 실행시키기전에 애플리케이션이나 TSR을 종료합니다.


노턴 진단기(NDIAGS)
-----------------------------------------------------
노턴 진단기는 컴퓨터의 각 구성 요소를 검사합니다. 올바른
검사를 수행하기 위해서는 사용자의 컴퓨터 시스템의 주변 장비들이
표준 규정을 따라서 컴퓨터에 부착되어야 합니다. 컴퓨터 시스템의
구성 요소들 중에 몇가지들이 이러한 규정을 따르지 않는다고 볼 수
있습니다. 이러한 규정을 따르는 구성 요소들은 노턴 진단기가 검사를
실행하는 중에 시스템을 폭주시키더라도 정상적으로 동작할 수 있습니다.

만일 노턴 진단기가 IRQ 검사를 수행하는 중에 시스템을 다운시키면,
재부팅하고, 노턴 진단기를 다시 실행시키십시오. 폭주 복구 기능은
기계가 다운됐을때의 노턴 진단기가 어느 부분을 검사중이었는지를 보고하고
다시 검사할 것인지, 생략할 것인지, 아니면, 폭주한 검사 부분의 검사를
영원히 비활설시킬 것인지를 묻습니다.

만일 387 수치 연산 보조 프로세서를 가지고 있으면, 이것의 검사를
폭주 복구 기능을 사용하여 생략할 필요가 있습니다. 노턴 진단기는
마더 보드의 IRQ 상태 검사중에 보조 프로세서 연산 중에 시스템을
정지시키는 경우도 있습니다.

노턴 진단기로 테스트하는 동안 시스템이 고정되면 복구 디스켓으로 다시 부팅
하십시오. 다시 그렇게 되면 다른 시스템의 이상 요소를 검사하기 바랍
니다. 예를 들어, 비디오 테스트를 할때 컴퓨터가 고정되면 비디오 카드
를 다른 모니터를 이용하는 마더보드로 옮기기 바랍니다. 이것이 문제를
해결하게 해 줄 것입니다.

노턴 진단기를 빠져 나갈때 일정한 문제에 부딛치게 된다면, /NOSEARCH 스위치
를 이용하기 바랍니다. 만일 /NOSEARCH 옵션으로 문제를 해결한다면,
믿을수 있는 "search" 요소는 Search 테스트에 의해( File-Options 메뉴
밑에 있는) 격리 시키십시오. 만일 /NOSEARCH 가 도움이 되지 않을 때는
요소들의 증명을 가능하게 하기 위해 /RESET 을 이용하십시오.

스피커 테스트도중 마우스를 움직이는 것은 시스템이 마우스 인터럽트에
의해 "static"한 소리를 낼수도 있습니다. 이런 부작용은 문제가 되지는
않습니다.

어떤 시스템은, TOSHIBA 4400SX같은, 일반적인 노턴 진단기 스피커 테스트를
하기 전에 내부적인 캐쉬를 중단하지 않습니다. 만일 캐쉬사용을 중단
하기 원한다면 노턴 진단기 File Options로 부터 Alternate Speaker Test를
이용 하십시오.

외부스피커에 관련된 사운드 카드를 이용한다면, 노턴 진단기는 내부 스피커
대신 사운드 카드를 통해 소리를 낼 것입니다. 노턴 진단기를 실행하기 전에
외부 스피커를 켰는지 확인하기 바랍니다. 만일 불편하다고 느끼면
노턴 진단기 파일 옵션으로 부터 대체 스피커 검사를 이용 하십시오.

메모리 관리자의 실행은, QEMM이나 EMM386같은, 직렬이나 병렬포트의
작동을 손상시킬 수 있습니다. 명백히, 병렬 포트의 데이터 전송 테스트
의 낮아진 숫자들을 보게 될 것하고 직렬 포트의 가속 테스트가 실패할
것입니다. 병렬 포트와 직렬 포트의 정확한 벤치마크를 위해 메모리
관리자를 제거하고 컴퓨터를 재작동 시키십시오.

어떤 키보드는, Northgate같은, 두개의 화면 출력키를 두어서 우연한
화면 출력을 피하게 합니다. 이런 키보드들은, 키보드검사를 통과하기
위해 화면 출력키 두개를 눌러야 합니다.

노턴 진단기 검사가 시스템을 할때 TURBO 모드 지정자 불빛은 위치가 바뀝
니다. 이 변화는 당신의 컴퓨터의 속도에 전혀 영향을 미치지 않습니다.
이는 단순히 TURBO 모드 지정자 불빛만 토글할 뿐입니다.
TURBO 모드 지정자 불빛을 재설정하기 위해선 다시 부팅을 하거나
참조 매뉴얼을 참조하십시오.

만일 당신의 컴퓨터가 Cyrix 486 SLC/DLC 프로세서를 이용한다면,
노턴 진단기는 시스템 보드/CPU 검사의 산술적 부분은 실패할 것입니다.
운좋게도, 프로세서의 실패는 응용프로그램의 어떤 문제로 원인이
되지는 않습니다.

만일 병렬 포트에 연결되어 있는 네트워크 어댑터를 이용하다면,
(Xircom같은), 파일 옵션메뉴의 "Search for Parallel Ports"를 활성화
하지 않거나 네트워크 연결을 포기해야 합니다.

PS/2 Model 50Z를 가지고 있다면 포괄적인 노턴 진단기실행이나 연장 메모리
검사는 할수가 없습니다. 이 모델은 보호된 모드에서 정상적이 아닌
방법으로 이용됩니다.

어떤 Logitech 마우스 드라이버는 노턴 진단기가 환상의 조이스틱을 인식하게
합니다.

기본적인 VGA 카드의 (XGA나 Super VGA가 아닌) 오래된 PS/2를 가지고
있으면, 당신의 화면은 IRQ 위치 검사를 하는 동안 가물거리거나
시스템이 고장날 수도 있습니다. 파일에 위치하고 있는 디바이스 항목의
"Vertical Retrace"를 비활성시키십시오.

ProAudio Spectrum 카드는 MPU-401를 정확히 따르지 않습니다.
그러므로 노턴 진단기는 이 미디 디바이스를 봄에도 불구하고 IRQ 위치
검사는 그것의 인터럽트를 발생 시킬 수 없습니다.

만일 디바이스 드라이브나 디스크 콘트롤러가 당신의 하드 디스크,
플로피 드라이브, CD-ROM를 캐쉬한다면, 그리고 노턴 진단기는 이 캐쉬를
제거하지 못한다면 IRQ 위치 검사는 이런 디바이스들을 "Unknown."으로
나타낼 것입니다.

문서화 되지 않은 노턴 진단기 스위치들
-----------------------------------------------------
/NODMA    만일 하드 디스크 검사후 시스템이 고정된다면,
          /NODMA 스위치를 이용하십시오.

/4PAR     만일 당신의 시스템이 4개의 물리적 병렬 포트를 가진다면
          그리고 노턴 진단기는 그것들을 인식하지 못한다면, 4개의 병렬
          포트들의 접근을 위해 /4PAR 스위치를 이용하십시오.

/OLDVIDEO 만일 시스템의 BIOS가 1987년 이전의 것이고 노턴 진단기에서
          비디오 화면 문제를 경험한다면 /OLDVIDEO를 이용하십시오.

노턴 진단기 직렬과 병렬 Loopbacks
-----------------------------------------------------
당신만의 직렬과 병렬 Loopbacks의 설정을 가지기 원한다면, 전에
pinout이 제공되어야 합니다. Loopbacks은 Symantec으로 부터 직접
사용가능하게 될수 있습니다.(800) 441-7234

연결 로직

9핀 직렬 - DB9S 콘넥터 (암)

2  3  7  8  1  4  6  9
|__|  |__|  |__|__|__|

25핀 직렬 - DB25S 콘넥터 (암)

2  3  4  5  6  8  20 22
|__|  |__|  |__|__|__|


25핀 병렬 - DB25P 콘넥터 (수)

2  15 3  13 4  12 5  10 6  11
|__|  |__|  |__|  |__|  |__|


노턴 도스(NDOS)
-----------------------------------------------------
당신이 네트워크에 로그온 할때 컴퓨터가 고정되면, 상위 메모리보다
상용메모리에 NDOS환경을 적재 하십시오.NDOS환경 메모리 위치를 변경
하기 위해서는 노턴 환경 설정기(NUCONFIG)를 이용하거나 NDOS.INI파일중에서
UMBEnvironment=No으로 변경하면 됩니다.

NDOS를 설치한후, 메모리 관리자로부터 에러 메시지를 받을수 있습니다.
이는 메모리 관리자가 위치 시킨 다른 소프트웨어의 상위 메모리 블럭에
NDOS자체가 적재되었을 때 비정상적으로 발생됩니다.
이것을 고치려면 메모리 관리자를 다시 작동시키면 됩니다.
최적화 후에 계속 경험하게 된다면, NDOS명령 프로세서와 상위 메모리
에 적재된 환경을 확인하기 위해 노턴 환경 설정기(NUCONFIG)를 실행시킵니다.

밝은 배경을 원하다면, 평범한 배경에 깜빡이는 글자를 제거하길
원한다면, NDOS.INI를 다음과 같이 편집 하십시오:

     BrightBG=YES   밝은 배경색을 추가하고 깜빡이는 글자를
                    제거합니다.

NDOS를 설치한후, 프로그램의 일부가 깜빡이지 않을수 있습니다.
밝은 배경보다 깜빡이는 글자를 더 좋아한다면 NDOS.INI를 다음과
같이 편집 하십시오:

     BrightBG=NO    깜빡이는 글자를 추가하고 밝은 배경을 제거
                    합니다.

NDOS.DOC파일은 NDOS 레퍼런스 문서를 포함합니다.
같은 종류의 파일인 APPNOTES.DOC는 자세한 정보를 제공합니다.
NDOS.DOC와 APPNOTES.DOC를 출력하려면 다음과 같이 합니다:

     COPY NDOS.DOC PRN <ENTER>
     COPY APPNOTES.DOC PRN <ENTER>

NDOS 매뉴얼의 복사본을 구입하려면 사용자 제공 서비스로 전화주시기
바랍니다. (800) 441-7234.


NDOS 참조 매뉴얼은 PROMPT 명령어 인자의 잘못된 날짜 보이기 형식을
리스트하고 있습니다. ("Wed Oct 6, 1999")와 같은 글자 형식을 원할
때에는 PROMPT $D를 사용하고, ("Wed 10/06/99")와 같은 숫자 형식에서는
PROMPT $d를 사용하십시오.

NDOS 와 NETWARE
-----------------------------------------------------
NDOS FREE명령은 Novell NetWare의 잘못된 정보의 크기가 256MB보다
크면 되돌려 줍니다. 대신 CHKVOL명령을 이용하십시오.

NDOS REN명령은 Novell NetWare제공자의 디렉토리를 재명명하지
않습니다. 대신 RENDIR명령을 이용하십시오.

노턴 환경 설정기(NUCONFIG)
-----------------------------------------------------
만일 노턴 환경 설정기(NUCONFIG) 설정을 잃어버렸다면, AUTOEXEC.BAT 파일에 있는
SYMANTEC과 NU환경 변수들을 설정하고 부팅을 다시 하십시오.
드라이브 C:에 노턴 유틸리티 프로그램이 있다고 가정하고 ,
\SYMANTEC고 \NU 디렉토리의 존재를 확인할 것입니다.그리고
다음을 AUTOEXEC.BAT에 첨가하십시오:

     SET SYMANTEC=C:\SYMANTEC
     SET NU=C:\NU

노턴 환경 설정기(NUCONFIG)과 INSTALL은 MS-DOS 6.x과 그것의 MULTI CONFIG기능을
제공합니다. 노턴 환경 설정기(NUCONFIG)과 INSTALL은 노턴 디바이스 드라이버와
TSR를 MULTI CONFIG 파일의 [COMMON]부분에 위치시킵니다.

윈도우즈를 사용하고 노턴 유틸리티 프로그램을 위한 짧은 이름을 사용
한다면 이 변경을 나타내기 위해 그룹 아이템 아이콘을 편집하십시오.
노턴 환경 설정기(NUCONFIG)는 자동적으로 이 파일들을 변경하지 못합니다.

NDOS명령 프로세서를 설치할 때, 원래의 SHELL=문장은 실행되지 않습니다.
만일 NDOS를 시도하고 COMMAND.COM을 복구하기로 결정했다면 노턴 환경
설정기(NUCONFIG)를 이용하여 NDOS를 제거하십시오.
다시 부팅했을 때 원래의 SHELL=문장은 활성화 될 것입니다.

디스크 복구기(RESCUE)
-----------------------------------------------------
복구 디스켓을 만들때는 가능한 많은 복구 유틸리티가 들어갈수 있도록
최고의 품질의 디스켓을 사용하기 바랍니다.

디스크 복구기는 도스 시스템 파일, 복구 유틸리티, 기본적 복구 정보등에 대한
공간이 충분치 못하기 때문에 360K 플로피를 포멧하지 않습니다.
만일 360K밖에 가지고 있지 않는다면 RESCUE.EXE,복구 정보 파일을
SFORMAT A:/S를 이용하여 다른 디스켓에 복사합니다.
이 두 디스켓으로 당신은 기계를 작동시킬수 있으며 치명적인 시스템
정보를 응급상황에서 복구할수 있습니다.

기본적인 디바이스 드라이버가 디스크 복구기의 "디스크 내용" 목록에 나타나지
않는다면 그것을 선택하기 위해 BROWSE를 이용하십시오.
RESCUE.INI를 편집하고 [INCLUDE]부분을 추가함에 의해 자동적으로
드라이버를 복사하기 위해서 디스크 복구기를 환경설정 할수 있습니다.

만일 노턴 유틸리티의 약어를 이용한다면 (예를 들어 SPEEDISK대신 SD)
RESCUE.INI파일을 편집하고 [SETUP]부분에 추가할수 있습니다.
RESCUE.INI파일은 문서 파일입니다.

여러가지 큰 드라이버와 TSR들을 적재한다면, 당신의 복구 디스켓은
모든 프로그램, 복구 데이터 파일, 노턴 유틸리티 응용프로그램의
기본값등을 유지할 충분한 공간을 가지지 못할지도 모릅니다.
만일 모든 기본적인 드라이버,TSR등을 복사하기 전에 복구 디스켓의
용량이 부족하게 되면 노턴 유틸리티의 응용프로그램을 선택하지
마십시오.

복구 디스켓이 노턴 디스크 진단기(NDD)와 NDD메시지 파일을 가졌는지
확인하기 바랍니다. 노턴 디스크 진단기는 당신의 에러를 보고하기 위해
메시지 파일을 필요로 합니다.

복구디스켓을 만든 후에, 실제적으로 당신의 컴퓨터를 재시작 해보기
위해 CTRL-ALT-DEL를 누릅니다.네트워크 드라이버나 상위 메모리 관리자,
등을 추가하고 싶으면 불의의 사고전에 하시기 바랍니다.


안전 포맷기(SFORMAT)
-----------------------------------------------------
만일 당신이 Dblspace, Stacker 3.1, Novell DOS 7's Stacker,
SuperStor/DS 를 사용하고 50K DBLSPACE.BIN (STACKER.BIN in Novell
DOS 7)파일이 부팅 가능하게 변환되기를 바라지 않는다면 SFORMAT을
실행시킬때 /NODBL스위치를 이용하십시오.

/COM:: 스위치는 또 하나의 명령 프로세서로 부팅가능한 플로피를 포멧
하게 됩니다.
예를 들어, NDOS 시스템 디스켓을 만들기 위해선 다음과 같습니다:

          SFORMAT A: /S /COM:C:\NU\NDOS.COM <ENTER>

만일 당신이 SuperStor를 실행시키고 부트 드라이버를 스왑 시킨다면
안전 포맷기(SFORMAT)와 디스크 복구기(RESCUE)는 시스템 파일을 찾을
수가 없습니다.

삭제 파일 관리기(SMARTCAN)
-----------------------------------------------------
노턴 유틸리티 5.0에서 버전업을 할때, FILESAVE에 의해 생성된
\TRASHCAN 서브 디렉토리는 이제는 사용하지 않으며 당신의 드라이브로
부터 지워버려야 합니다. \TRASHCAN디렉토리는 감춰져 있습니다.
이것을 제거하기 위해, 루트 디렉토리에서 다음과 같이 하면 됩니다:

               SMARTCAN /OFF <ENTER>
               FA C:\TRASHCAN /dir /hid- <ENTER>
               DEL C:\TRASHCAN <ENTER>
               RD C:\TRASHCAN <ENTER>
               SMARTCAN /ON <ENTER>

만일 우연히 dBase 파일을 건드렸고 삭제 파일 관리기가 실행중이라면
삭제 파일 복구기(UNERASE)를 이용하여 데이터를 복구하십시오. dBase는
손상된 파일의 헤더를 새파일에 복사하고 원래의 파일을 지웁니다.
삭제 파일 관리기가 실행중이면 삭제 파일 복구기는 파일 복구를 위해
최고로 믿을수 있는 방법을 제공할 것입니다.

AUTOCAD 12를 실행시키기 전에 삭제 파일 관리기를 OFF로 하십시오.AUTOCAD 12는
손상된 환경파일을 삭제 파일 관리기가 메모리에 있을 때 보고해 줍니다.

만일 삭제 파일 관리기가 실행중에 sharing 문제가 발생한다면, AUTOEXEC.BAT에
삭제 파일 관리기 앞에 SHARE를 다음과 같이 적재 하십시오:


     C:\DOS\SHARE /L:200 /F:4096
     C:\NU\SMARTCAN /ON

디스크 가속기
-----------------------------------------------------
디스크 가속기를 맨처음 실행하기 전에 디스크를 백업하시기 바랍니다.
최적화 하기 전에 특히 압툭된 드라이브는 NDD /C를 실행하기
바랍니다.

만일 디스크 가속기를 실행중에 "Out of Memory"란 메시지를 받는다면,
윈도우즈용  디스크 가속기 를 실행하십시오.(SDW) 만일 SDW도 용량 부족이면
다음과 같이 시도해 보십시오:

1.   만일 많은 파일을 가진(지워진 항목도 포함한)디렉토리를 가지고
     있다면, /BIGDIR이란 스위치로  디스크 가속기 를 실행해 보십시오.
     디스크 가속기 는 /BIGDIR이란 스위치로 사용될때 실행하기 위한 시간을
     더 많이 가질수 있게 됩니다.그러나 디스크 가속기 는 지워진 파일이나
     디렉토리를 최적화할 때 잘 정돈하기 때문에 한번만 시도해 보면
     됩니다. 만일 성공적으로 /BIGDIR 스위치를 사용하였으면 다음에는
     사용하지 않아도 됩니다. 자주 디스크 가속기 를 사용하는 것은 /BIGDIR
     스위치를 사용하지 않아도 되게 해줍니다.

2.   가능한 메모리가 많게 디스크 가속기 에 주기 위해 최상의 환경설정을
     하고 부팅을 합니다.예를 들어:

          CONFIG.SYS:
          -----------
          DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
          DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS
          DOS=HIGH,UMB

          AUTOEXEC.BAT:
          -------------
          PROMPT $P$G
          PATH C:\DOS\;C:\NU
          SET NU=C:\NU
          SET SYMANTEC=C:\SYMANTEC

3.   만일 위의 두 방법을 써 봤는데 "Out of Memory"라는 메시지가
     나오면 이 두가지 방법을 동시에 사용하십시오.
     두번째 방법으로 부팅한 뒤 /BIGDIR을 이용하십시오.

디스크 가속기 는 압축된 드라이브에 두번 동작합니다. 처음엔 FAT를 최적화
하고 두번째엔 압축 구조를 최적화 합니다.이 두 지역은 차이가 있고,
디스크 가속기 는 각각의 특이한 배치를 보여줍니다. 디스크 가속기 는 모든 부분을
보장하기 위해 두번의 동작을 해야 합니다.

디스크 가속기 에 의해 보고된 정도와 OEM 유틸리티의 정도와는 그들의
알고리즘이 다르기 때문에 다르게 나타납니다.이 계산법이 NU 7까지
향상되었고 더 정확한 측정방법을 제공합니다.그러므로 NU 7의 보고서는
역시 다를 것입니다.


윈도우즈용 디스크 가속기(SDW)
-----------------------------------------------------
만일 SDW가 "error writing cluster"를 보고하고 NDD는 아무런 에러를
찾아내지 못한다면 윈도우즈를 나와서 도스 버전의 디스크 가속기를 실행
하십시오. 만일 아직도 그런다면 디스크에서 어떤 파일들을 지우기
바랍니다.

시스템 정보 출력기(SYSINFO)
-----------------------------------------------------
CPU, 하드 디스크,그리고 전체 벤치마크는 윈도우즈 밑의 도스 박스
에서 실행시킬때 윈도우즈는 시분할 CPU를 활성화하기 때문에 매우
매우 달라집니다.

적재된 네트워크 드라이버를 실행시킬때, 시스템 정보 출력기는 실제
있는 포트보다 더 많은 포트를 발견할수도 있다.보다 정확한 보고서를
위해 시스템 정보 출력기를 실행할때 /IDPORT 스위치를 이용하십시오.

시스템 정보 출력기에서 보고서를 만들기 위해 /SPEC 인자를 이용할때
SPEC파일은 NU환경 변수에 의해 지정된 디렉토리에 있어야 합니다.

시스템 감시기(SYSWATCH)
-----------------------------------------------------
시스템 감시기의 메모리 센서는 다른 것에 의해 보고된 양과 다를수 있습니다.
시스템 감시기의 "윈도우즈 메모리"센서는 도스 박스와 응용프로그램에 의해
사용된 양을 포함합니다; 다른 유틸리티 종종 도스 프로그램에 의해
사용된 메모리를 무시합니다.

동등하게 나누었는 지를 확인하십시오. 1 킬로바이트(KB)는 1,024바이트와
동일합니다. 1메가 바이트는 1,024 KB 나 1,048,576 바이트.
시스템 감시기는 MB,KB,바이트등의 유동적인 센서의 보기를 제공합니다.
다른 유틸리티는 이런 기능을 가지지 않습니다.

만일 메모리 센서가 정확하지 않다고 느껴지면 INI 편집기(INIEDITR)를
이용하여 SYSTEM.INI의 [386Enh]부분에 "PageOverCommit=8"추가하십시오.
이 문장은 윈도우즈 가상 기계 관리자 (VMM)를 통해 시스템 감시기에
주어지는 정보를 행상시킵니다.

스왑하는 양이 윈도우즈가 추천하는 양을 초과하는 지를 확인하기 바랍
니다. 추천 변환을 초과하는 스왑 파일은 윈도우즈가 그것을 사용하지
않기 때문에 디스크 공간을 낭비하게 됩니다.

Workgroups 3.11's 32-비트 파일 접근과 그것의 캐쉬, VCACHE에
윈도우즈를 이용한다면 SYSWATCH는 캐쉬 센서를 제공하지 않습니다.
이 센서는 SMARTDRV, 노턴 캐쉬(NCACHE2)2, SPEEDRV같은 도스 캐쉬를
찾습니다.도스 캐쉬가 VCACHE로 설치 되어있다면, 시스템 감시기는 단지
도스캐쉬의 비율만 보여 줄 것입니다.

시스템 감시기는 제어 메뉴에 위치한 "reset"명령을 가지는데 이는 현재의
값에서 이전과  더 이전의 설정을 할수 있습니다.


포맷 디스크 복구기(UNFORMAT)
-----------------------------------------------------
압축된 볼륨의 호스크 드라이브에서 UNFORMAT를 이용할때 주의 하십시오.
만일 드라이브가 IMAGE나 MIRROR정보를 포함하고 있다면, UNFORMAT은
어려움 없이 데이터를 복구할수 있습니다.그러나 만일 IMAGE나 MIRROR
정보를 발견하지 못한다면 자동적으로 디렉토리를 찾고 복구하지
못합니다. 대부분의 압축 유틸리티는 디렉토리 항목이 아닌 데이터를
포장하게 됩니다. 이런 상황에서 자동적으로 디렉토리를 찾을 때,
UNFORMAT은 압축되지 않은 디렉토리 항목(사실 압축된 볼륨에 속하는)과
호스트 드라이브에 위치한 것들을 찾고 복구합니다. 당신의 이미지 파일
들은 당신이 부팅할때 마다 IMAGE를 실행함으로써 유지될수 있습니다.
만일 IMAGE가 AUTOEXEC.BAT에 없으면 노턴 환경 설정기(NUCONFIG)를 추가하십시오.

정보 삭제기(WIPEINFO)
-----------------------------------------------------
WIPEINFO는 노턴 유틸리티 8.0에서는 버젼 6.0과 다르게 서브 디렉
토리를 관리합니다. 노턴 유틸리티 8.0에서의 WIPEINFO는 기본값에
의해 서브 디렉토리 항목을 제거합니다.서브 디렉토리를 포함하기
선택한다면 WIPEINFO는 현재 디렉토리 구조를 남겨놓은 채 파일만을
제거할 것입니다.

일반적인 정보

구동 프로그램이 적재되지 않았습니다
-----------------------------------------------------
윈도우즈를 실행하거나 배치 파일로 부터 메뉴 프로그램을 실행한다면
IMAGE, NDD, DISKMON 과 SMARTCAN을 실행하기 위해 명령들을 재배치 할
필요가 있습니다.노턴 환경 설정기(NUCONFIG)나 문서 편집기를 이용하여 다음과 같이
AUTOEXEC.BAT파일에 재명령을 하십시오:

          SMARTCAN /ON
          DISKMON /LIGHT+
          NDD C: /Q
          IMAGE C:
          WIN

스웹된 STACKER 볼륨
-----------------------------------------------------
만일 Stacker 버젼 2.0이나 3.0을 이용하고 드라이브를 스왑한다면
(예를 들어 압축된 볼륨은 C:이고 호스트는 D:) SSWAP.COM 드라이브에서
/SYNC스위치를 이용하여 확인하시기 바랍니다.
예를 들면 CONFIG.SYS:

     DEVICE=C:\STACKER\STACKER.COM C:\STACVOL.DSK
     DEVICE=C:\STACKER\SSWAP.COM C:\STACVOL.DSK /SYNC

드라이브 CHATTER
----------------------------------------------------
압축 유틸리티의 드라이버(예를 들어 Dblspace, Stacker)는 어떤 유틸리티
프로그램에 의해 접근될때 플로피 드라이브 "charrer"에 의해 설정됩니다.
chatter를 제거하기 위해 드라이버의 automount요소를 비활성화 해야
합니다. 그렇게 함으로써 여분의 메모리를 늘이고 프로그램 실행을 빠르게
할수 있습니다.


IBM DOS 6.1:   호스트 드라이브의 루트 디렉토리에 ADDSTOR.INI를
               만들게 됩니다."NOAUTO"를 입력하고 파일을 저장한 다음
               재부팅 하십시오.

SuperStor:     CONFIG.SYS의 SSTORDRV.SYS 디바이스에 /NOAUTO를
               추가합니다.

MS-DOS 6.x:    Dblspace을 실행하고 Tools, Options을 선택하고
               "Enable automounting."

Stacker 3.1    STACKER.INI 파일을 편집하고 플로피에 관한 라인을
               제거합니다. 예를 들어 A:STACVOL.DSK /RP

AUTOMOUNTING
----------------------------------------------------
SFORMAT과 RESCUE는 automounted DoubleSpace,Stacker과 SuperStor/DS
압축된 디스크에 대한 지원을 제공합니다.SFORMAT과 RESCUE를 입력할때
프로그램은 압축을 찾고 크기의 영역에서 "Compressed" 을 지정합니다.

압축된 드라이브는 바로 포멧될수 없기 때문에, SFORMAT 역시 포멧
가능한 호스트 드라이브의 문자를 보여주게 됩니다.호스트 드라이브를
포멧한다면 디스켓은 그것의 원래 압축이 풀린 크기로 돌아오게 됩니다.
(압축된 상태로 남아있게 하길 바란다면 OEM 포멧 유틸리티를 이용해야
합니다.)

RESCUE는 압축된 디스켓을 재포멧하지 않고 파일을 복사합니다.
그러나 부팅이 가능하게는 할수 없습니다. 부팅 가능한 복구 디스켓을
만들려면 호스크 드라이브의 문자를 입력하기 바랍니다.

주의:  SFORMAT이나 RESCUE가 실행중에 다른 타입의 디스켓을
       스왑한다면, 빠져나와서 드라이브 정보를 새로하고 그 유틸리티를
       다시 실행해야 합니다.

PCANYWHERE를 가지고 노턴 유틸리티 사용하기
-----------------------------------------------------
pcANYWHERE이 실행중일때 노턴 유틸리티는 자동적으로 스탠다드 화면
모드를 이용합니다.그러나, 노턴 유틸리티가 이미 시간이 정해졌을때
실행중이면 그래픽모드로 남아 있습니다.종종 당신이 pcANYWHERE를
사용한다면 노턴 환경 설정기(NUCONFIG)를 실행해서 비디오 모드를
스탠다드로 설정해놓거나, /GO 스위치로 노턴 유틸리티를 실행시켜
NDOS의 별칭을 만들어놓습니다.

노턴 데스크 탑 3.0을 가지고 노턴 유틸리티 사용하기
-----------------------------------------------------
노턴 유틸리티 8.0을 설치한 후에 윈도우즈용 노턴 데스크탑
3.0을 설치하면, NU 8 디렉토리에 있는 보다 최신의 시스템 파일들을
덮어쓰게 됩니다. NU 8의 파일들은 NDW 3에서 정상적으로
작동하기 위해서는 다음과 같이 SYMEVENT.386과 SYMEVNT1.DLL을
갱신해주어야 합니다:

     COPY A:SYMEVNT*.* C:\WINDOWS\SYSTEM <ENTER>

NU 8의 SDW와 NDDW는 NDW 3.0에서 나타나는 많은 강화된 사항들과
배경 모드 실행 기능을 갖습니다. 디스크 공간의 몇 메가 바이트라도
절약하려면, 다음과 같이 NDW 3의 SDW와 NDDW를 삭제하면 됩니다:

     CD C:\NDW <ENTER>
     DEL SDW.* <ENTER>
     DEL NDDW.* <ENTER>
     DEL SDENGINE.DLL <ENTER>

"Norton Desktop Applications" 그룹에서 NDDW와 SDW를 삭제하는 것으로도
가능합니다.

노턴 안티 바이러스 3.0을 가지고 노턴 유틸리티 사용하기
-----------------------------------------------------
노턴 유틸리티 8.0을 설치한 후에 노턴 안티 바이러스(NAV 3.0)를
설치하면 중요한 시스템 파일을 덮어쓰게 됩니다.NU 8의 파일들은
NAV 3에서 정상적으로 작동하기 위해서는 다음과 같이 SYMEVENT.386과
SYMEVNT1.DLL을 갱신해주어야 합니다:

     COPY A:SYMEVNT*.* C:\WINDOWS\SYSTEM <ENTER>
     CD C:\NAV <ENTER>
     DEL SYMEVNT*.* <ENTER>

배경 모드 실행
-----------------------------------------------------
윈도우즈용 노턴 디스크 진단기 (NDDW)와 윈도우즈용 디스크 가속기
(SDW)는 사용자가 그들의 일상적인 작업을 수행하는 동안에 드라이브를 최적화
하거나 검사할 수 있게 하는 백그라운드 수행 기능을 가지고 있다.

SDW와 NDDW는 컴퓨터의 수행능력을 저하 시키지 않는데 시스템이 쉬고있는 때에
만 작동을 하기 때문이다. (사용자는 프로그램의 고객화 기능을 통하여 이 시간
을 조정할 수 있다.)

사용자가 마우스입력을 하거나 키보드 입력을 할때  언제나 백그라운드 작업은 중
단된다. 만일 SDW와 NDDW에서 선택된 드라이브에 파일을 저장한다면, 프로그램은
다시 시작되어야 한다. 왜냐하면 파일 구조가 바뀌기 때문이다. 만약 사용중이
던 응용프로그램이 임시파일을 저장한다면 (예를들어 워드프로세서나 스크린 세
이버와 같은 응용프로그램에서) 사용자는 최적화작업을 마칠 수 없을 것이다. 이
와 같은 상황을 피하기위해서 응용프로그램에서 자동저장 설정을 끄고 영구 교환
파일을 사용하여야 한다.

NDDW나 SDW와 다른 회사의 디스크 최적화 프로그램이나  분석 프로그램을 같이 수
행해서는 안된다.  만일 이러한 상황이 일어난다면  자료의 손상을 초래할  수 있
다.

백그라운드의 수행도중 프린터,  모뎀, 팩스와 의 충돌을 피하기위해  SDW와 NDDW
는 시작 옵션을  설정하여 COM1:, COM2:, LPT1:과 LPT2를 감시하도록  할 수 있게
한다.
프린터, FAX 보드, 모뎀이 연결되어 있는 포트만을 선택하도록 주의 해야한다.
만일 마우스나 네트워크카드가 연결되어 있는 포트를 지정하게 되면  SDW와 NDDW는
수행되지 않는다.

다중 처리 환경
-----------------------------------------------------
보통의 경우에 파일 할당 테이블(FAT)를  수정하는 프로그램은 멀티태스킹 환경하
에서 동작할 때에 예상하지 못한 결과를 나올 수도 있다.

노턴 유틸리티는 EMS 페이지 프레임의 사용을 검사하고 윈도우즈 상에서
DESQview, MS-DOS 5.0 나 6.x의 DOSSHELL, PC-MOS, OS/2 2.x가 수행시킬때에
사용하지 못하게 한다.

이러한 이유로 어떤 기능은 메모리의 부족으로 수행할 수 없게된다.
이러한 상황에서는 환경을 종료하고, 도스에서 유틸리티를 실행시킵니다.
더우기, 다중 처리 환경에서는 다음과 같은 문제점들을 잘 알고 있어야 합니다.

     디스크 편집기(DISKEDIT): 읽기-전용(read-only) 모드에서 실행됩니다.

     디스크 감시기(DISKMON): 윈도우즈의 보호 모드를 비활성시킵니다.

     디스크  암호화기(DISKREET): 윈도우즈하에서 자동 열기(Auto Open)와
                빨리 닫기(Quick Close)를 비활성시킵니다. 윈도우즈에서
                NDISK를 손으로 열거나 닫으려면, 디스크 암호화기를 사용
                하십시오. 윈도우즈 시작 이전에 열린 어떤 NDISK는
                여전히 사용 가능한 상태로 남아 있는 경우도 있습니다.

     삭제 파일 관리기(SMARTCAN):
                일반적으로, 윈도우즈 시작이전에, 삭제 파일 관리기를
                활성시켜 놓으십시오.

     노턴 제어 센터(NCC):
                도스 창에서만 효력이 있습니다.

     노턴 디렉토리 변환기(NCD):
                도스 창에서만 효력이 있습니다.

     디스크 이미지 관리기(IMAGE):
                도스 창말고, DESQview나 윈도우즈 시작 이전에
                실행시키십시오.

QEMM과 STEALTH 모드
-----------------------------------------------------
QEMM Stealth 모드가 활성화된 경우는, 어떤 프로그램들은
EMS 페이지 프레임을 통하여 디스크에 쓰기 작업을 할때에
문제를 일으킬 수 있습니다. 이러한 문제를 방지하기 위해서,
노턴 유틸리티는 Stealth 모드가 활성화된 경우는 자동으로
EMS 페이지의 사용을 비활성시킵니다. 결과적으로, 노턴 유틸리티는
64K 페이지 프레임을 사용할 수 없습니다.
만일 메모리가 부족한 상태에 이른다면, 추가적인 메모리를
Stealth 모드를 비활성시킴으로써 접근할 수 있습니다. QEMM은
상용 메모리에 디스크 버퍼를 남겨두는 선택자를 제공합니다.
CONFIG.SYS 파일의 QEMM 명령어 선택자에 "DBF=2"를 추가하십시오.
"/FRAME" 이라는 선택자를 사용하여 노턴 유틸리티를 실행시키면,
Stealth 모드하에서도 EMS 페이지 프레임을 활성시킬 수 있습니다.

도스 "FASTOPEN" 프로그램
-----------------------------------------------------
노턴 캐쉬(NCACHE2)는 FASTOPEN 보다도 효과적이고 안전한 성능
향상 기능을 제공합니다. FASTOPEN은 어떤 경우에는 데이타를 손실할
수도 있습니다. 어떤 컴퓨터 회사에서는 컴퓨터를 판매할 시에
FASTOPEN을 같이 넣어 판매합니다. 편집기를 사용하여, CONFIG.SYS에서
"INSTALL=FASTOPEN"이라고 하거나 AUTOEXEC.BAT에서 "FASTOPEN"을 사용하여
사용자가 컴퓨터 구동시에 FASTOPEN을 실행하게 할 수 있습니다.

비디오 화면과 마우스 문제점
-----------------------------------------------------
어떤 EGA와 VGA 어댑터는 사용자가 그래픽 마우스 커서(화살표모양)을
사용할 때 마우스 움직임을 따라 작은 점들을 만들 수도 있습니다.
이런 별로 좋지 않은 현상을 경험하였다면, 표준 마우스 포인터를
사용해보시오. "NORTON /M0"를 실행시켜서 그래픽 마우스를 사용하지
않는 것이 문제를 해결하는지 검사하십시오. 문제가 해결되었다면,
노턴 환경 설정기(NUCONFIG) 에서 마우스를 다시 설정하십시오.
노턴 환경 설정기(NUCONFIG) 를 실행시키고, "비디오와 마우스 옵션"을
선택한 후, 그래픽 마우스를 선택해제시키시오. 그래도 정상적으로
사용하기 어렵다면, 노턴 환경 설정기(NUCONFIG)를 통해서 화면 모드를
"텍스트 그래픽 모드" 나 "일반" 으로 바꾸어보시오.

랩탑 컴퓨터
-----------------------------------------------------
LCD 랩탑 화면의 질을 향상시키려면, 유틸리티들을 /LCD 선택자와 함께
사용해보시오. 이 색상을 계속해서 사용하려면, 노턴 환경 설정(NUCONFIG)
을 실행시키고, "비디오와 마우스 옵션"를 선택해서 화면 색상을 회색으로
설정하십시오.

어떤 모노크롬 랩탑 화면은 그래픽 문자의 재배치를 완전히 지원하지
않습니다. 노턴 유틸리티는 비표준의 LCD 화면에서 그래픽 마우스
커서나 다른 그래픽 폰트 확장을 표시하지 않을 수도 있습니다. 화면에
이상한 문자가 나타난다면, 노턴 환경 설정기(NUCONFIG)를 사용하여
화면 모드를 "일반"으로 설정하십시오.

1024 실린더 이상의 하드 디스크
-----------------------------------------------------
노턴 유틸리티 버전 8.0 은 1024 개 보다 많은 실린더를 가진 하드
디스크에 대해서는 제한된 지원을 합니다. 1024 이상의 실린더를
접근하는 것은 보통 하드 드라이브 컨트롤러의 섹터 변환을 통해서
관리됩니다. 그러나, 온트랙의 디스크 관리자(Ontrack's Disk Manager)
또는 스토리지 디멘젼의 SpeedStor는 1024 번째 실린더를 넘어서도
변환을 거치지 않고 파티션을 만들 수 있습니다.  이런 식으로 구성된
드라이브가 아니라면, 다음의 한계가 따릅니다:

1.   칼리브레이트(CALIBRAT)가 1024 번째 실린더를 넘은 파티션에서는
     실행되지 않습니다.

2.   안전 포맷기(SFORMAT)은 이 영역을 접근하거나 포맷할 수 없습니다.

드라이브가 준비되지 않은 경우
-----------------------------------------------------
디스크 가속기나 노턴 디스크 진단기가 하드 드라이브를 분석하는
도중에 "Drive not ready, close the drive door" 라는 오류를 보고한다면,
그것은 하드웨어가 프로그램이 수행하는 많은 읽기를 지원하지 못하는 것을
의미합니다.

드라이브나 장치가 준비되지 않은 경우의 오류 메시지
-----------------------------------------------------
많은 노턴 유틸리티 프로그램은 실행이나 저수준 정보를 접근할 때는
사용자의 드라이브를 폴(poll)시킵니다. 장치 구동형 드라이브 베이가
비어 있다면, 프로그램은 몇번의 재시도를 한 후, "Drive or Device
Not Ready." 메시지를 표시합니다.  디스크를 CD-ROM, 베르누이
(Bernoulli), 시퀘스트(Syquest) 드라이브에 보관해서 이것을 하지 않게
할 수도 있습니다.

특정 네트워크 기술 사항
-----------------------------------------------------
사용자는 노턴 유틸리티 버전 8.0을 네트워크 서버에 설치할 수도
있습니다. 네트워크 환경에서 유틸리티를 효율적으로 사용하기 위해,
\SYMANTEC 디렉토리를 로컬 하드 디스크에 만들고 두개의 환경변수
지정을 각 AUTOEXEC.BAT 파일에서 다음과 같이 하십시오:

       SET NU=C:\SYMANTEC
       SET SYMANTEC=C:\SYMANTEC

성능 최적화
-----------------------------------------------------
모든 프로그램:  노턴 유틸리티는 상용 메모리와 가상 메모리 (연장
또는 확장 메모리)를 둘다 사용합니다.  사용가능한 상용 메모리가
많을수록, 노턴 유틸리티는 상대적으로 느린 가상 메모리를 사용하지
않을 수 있습니다.  상용자 시스템이 사용가능한 상용메모리가
적다면, 임시로 반드시 필요하지 않은 TSR과 장치 드라이버를 적재
하지 마시오.

매우 큰 디스크나, 많은 파일과 디렉토리를 가진 디스크에서는 1이나
2 메가바이트의 EMS/XMS 메모리가 사용가능한지 확인하십시오 (시스템
정보 출력기를 사용하여 사용가능한 메모리를 알아낼 수 있습니다).
디스크 케쉬나 램 드라이브 같은 TSR이 확장 메모리의 대부분을 소모한다면,
그것을 임시로 적재하지 않거나 그것에 할당되는 메모리를 줄이시오.
부가적인 팁들을 알려면 아래의 메모리 최적화 절을 보시오.

디스크 가속기:  디스크 가속기가 디스크에서 흩어진 조각을 찾아서 붙일 때,
대량의 데이타를 섞습니다.  사용자의 디스크가 거의 꽉차 있다면,
디스크 가속기는 데이타를 조금씩 움직이고 그것을 계속해서 재위치시켜야
합니다.  디스크 가속기가 가능한 빨리 실행되도록 최적화를 하기 전에
사용자의 디스크가 최소한 1이나 2 메가바이트의 여유 공간을 가지고
있는지 확인하십시오.  매우 큰 압축된 드라이브에서는, 이 디스크의
복잡한 특성때문에 더 많은 여유 공간이 필요할 수도 있습니다.
정기적으로 사용하지 않는 파일은 보관하십시오.

메모리 최적화
-----------------------------------------------------
사용자의 시스템이 QEMM, 386Max, MS-DOS 6.x의 EMM386 같은 진보된
메모리 관리자를 사용한다면, 적당한 환경 설정을 하는 것이 많은
문제를 없앨 수도 있습니다.

운좋게도, 이런 메모리 관리자들은 자동으로 메모리 관리자의 환경
설정을 최적화하는 유틸리티를 제공합니다.  사용자의 메모리 관리자를
효과적이고 문제없이 사용하기위해 이 최적화 프로그램을 사용하십시오.

각 메모리 관리자의 최적화 도구:

QEMM                     - OPTIMIZE
MS-DOS 6.x EMM386        - MEMMAKER
386Max                   - MAXIMIZE

더 많은 정보를 얻으려면 메모리 관리자의 문서를 참조하십시오.

디스켓에서 유틸리티를 실행시키기
-----------------------------------------------------
노턴 유틸리티를 디스켓에서 실행시키기를 원한다면, NLIB200.RTL
파일을 포함시켜야 할 수도 있습니다.

NLIB200.RTL 혹은 NLIB200H.RTL 파일을 요구하는 프로그램:

     calibrat.exe   diskedit.exe   diskmon.exe    diskreet.exe
     disktool.exe   ds.exe         dupdisk.exe    filefind.exe
     filefix.exe    initrakd.exe   ncc.exe        ncd.exe
     ndoshelp.exe   norton.exe     rescue.exe     sformat.exe
     smartcan.exe   sysinfo.exe    unerase.exe    unformat.exe

노턴 디스크 진단기(NDD)는 NDD.MSG 파일을 요구합니다.
